# Tekniska data

Varmluftspistol | GHG 18V-50
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Max. luftmängd | l/min | 175
Temperatur vid munstycksutgångenA) | °C | 300/500
Temperatur-mätnoggrannhet |  | ±10 %
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Mått (längd × bredd × höjd) | mm | 183 × 77 × 209
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 … +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  vid 20 °C omgivningstemperatur

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.