# نحوه قرار دادن باتری قابل شارژ

- برای جا انداختن باتری قابل شارژ، از اِعمال فشار خودداری کنید. باتری قابل شارژ طوری طراحی شده است که بتوان آن را تنها در موقعیت درست در سشوار صنعتی قرار داد.

باتری شارژ شده را به داخل محفظه باتری قابل شارژ برانید تا جا بیفتد.

باتری قابل شارژ لیتیوم یونی از طریق ‎"Electronic Cell Protection (ECP)"‎ (سیستم حفاظت الکترونیک) در برابر تخلیه کامل شارژ، حفاظت می شود. در صورت تخلیه شارژ باتری، سشوار صنعتی از طریق سیستم حفاظتی خاموش می شود.