# Ekspluatācijas sākšana

- Pirms piederumu maiņas vai karstā gaisa pūtēja novietošanas glabāšanā izņemiet akumulatoru. Šis drošības pasākums ļaus novērst elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.

##

Rūpnīcā metāla virsmas ir pārklātas ar korozijas aizsargkārtu. Šī aizsargkārta iztvaiko pirmajā palaišanas reizē.

Ražošanas procesā karstā gaisa pūtējs var sprauslas (1) krāsu izmaiņas. Tie nav bojājumi un neietekmē karstā gaisa pūtēja darbību.

##

Izmantojot jaudas līmeņa regulatoru (3), jūs varat iestatīt vienu no diviem jaudas līmeņiem. Pēc pārslēgšanās īsi iemirgojas LED darba gaisma:

- Līmenis 300 °C
  Izmantojot šo līmeni, jūs varat, piemēram, atkausēt ūdensvada caurules vai apstrādāt termosarūkošās šļūtenes. Pēc ieslēgšanas attiecīgā temperatūra tiek sasniegta ātrāk nekā 6 s. Izmantojot pilnībā uzlādētu 8 Ah akumulatoru, darbības laiks ir 21 min.
- Līmenis 500 °C
  Izmantojot šo līmeni, jūs varat, piemēram, noņemt lakas.

Uzsilšanas ilgums ir atkarīgs no mērījumiem telpas temperatūrā.

##

Lai ieslēgtu, vispirms nospiediet atbloķēšanas slēdzi (4) un papildus arī ieslēdzēju/izslēdzēju (5). Pēc ieslēgšanās jūs varat atlaist atbloķēšanas slēdzi (4), un turpmāk darbības laikā atbloķēšanas slēdzis (4) vairs nav jānospiež.

Ieslēdzot karstā gaisa pūtēju, ieslēdzas LED darba lampa (6), kas izgaismo visu darba zonu.

##

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5).

Novietojiet karstā gaisa pūtēju uz akumulatora (8), lai ļautu tam atdzist.

##

Ja darbības laikā akumulators (8) tiek atvienots no karstā gaisa pūtēja un pēc tam atkal ievietots, nospiežot ieslēdzēju/izslēdzēju (5), aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos tiek aktivizēta. LED darba lampa (6) sāk mirgot, un karstā gaisa pūtējs neieslēdzas.

Atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5) un pēc tam ieslēdziet karstā gaisa pūtēju, rīkojoties kā parasti.

##

Ja darbības laikā akumulators (8) kļūst pārāk karsts, jauda tiek samazināta. LED darba lampa (6) lēnām mirgo, kamēr ir nospiests ieslēdzējs/izslēdzējs (5).

Ja turpināt lietot karstā gaisa pūtēju un akumulatora temperatūra turpina augt, karstā gaisa pūtējs pats izslēdzas.

##

Karstā gaisa pūtējs ir saderīgs ar visiem pieejamajiem Bosch Professional 18 V akumulatoriem.

Lietojot karstā gaisa pūtēju ar akumulatoriem, kas ir mazāki par ieteiktajām 4 Ah, līmenī 500 °C karstā gaisa pūtējs nespēj sasniegt pilnu jaudu (temperatūra netiek sasniegta un gaisa plūsmas apjoms tiek samazināts). Lai norādītu, ka karstā gaisa pūtējs darbojas tikai ar samazinātu jaudu, ieslēgšanas brīdī LED darba gaisma (6) mirgo ar gariem intervāliem.

##

LED darba gaisma (6) darbojas arī kā statusa LED indikators.

LED reakcija | Notikuma apraksts
--- | ---
Mirgošana ar īsiem intervāliem | Temperatūras izmaiņas
Iemirgojas vairākas reizes, ieslēdzot karstā gaisa pūtēju | Samazināta jauda (izmantojot akumulatoru < 4 Ah)
Mirgo ar ilgiem intervāliem, kamēr ir nospiests ieslēdzējs/izslēdzējs (5) | Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos
Akumulatora pārkaršanas aizsardzība
Mirgo ar īsiem intervāliem, kamēr ir nospiests ieslēdzējs/izslēdzējs (5) | Iekšējā kļūda

Ja karstā gaisa pūtējā ilgstoši tiek uzrādīta iekšējā kļūda (karstā gaisa pūtējs neieslēdzas vai izslēdzas, kamēr tas darbojas), sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.