# Technické údaje

Teplovzdušná pištoľ | GHG 18V-50
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Max. množstva vzduchu | l/min | 175
Teplota na výstupe dýzyA) | °C | 300/500
Presnosť merania teploty |  | ±10 %
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | mm | 183 × 77 × 209
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 … +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  pri teplote okolitého prostredia 20 °C

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.