# 充電電池的電量指示器

提示：並非所有的充電電池類型都有電量指示器。

充電電池的電量指示器透過綠色 LED 燈告知充電電池的目前電量。基於安全考量，僅可於熱風槍完全靜止時才能檢查充電電池的電量。

按一下電量指示器按鈕 或 ，即可顯示目前的電量。即使已取出充電電池，此項功能仍可正常運作。

按壓電量顯示按鈕後，LED 燈若未亮起，即表示充電電池故障，必須予以更換。

### 充電電池型號 GBA 18V...

LED | 容量
--- | ---
3 顆綠燈持續亮起 | 60–100 %
2 顆綠燈持續亮起 | 30–60 %
1 顆綠燈持續亮起 | 5–30 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態 | 0–5 %

### 充電電池型號 ProCORE18V...

LED | 容量
--- | ---
5 顆綠燈持續亮起 | 80–100 %
4 顆綠燈持續亮起 | 60–80 %
3 顆綠燈持續亮起 | 40–60 %
2 顆綠燈持續亮起 | 20–40 %
1 顆綠燈持續亮起 | 5–20 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態 | 0–5 %