# Aku laetuse taseme näidik

Märkus: kõikidel akutüüpidel ei ole laetuse taseme indikaatorit.

Rohelised LEDid aku laetuse taseme näidikul näitavad aku laetuse taset. Tööohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult seiskunud kuumaõhupuhuril.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või . See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

### Aku tüüp GBA 18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 60–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 30–60%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

### Aku tüüp ProCORE18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 5 × roheline | 80–100%
Pidev tuli 4 × roheline | 60–80%
Pidev tuli 3 × roheline | 40–60%
Pidev tuli 2 × roheline | 20–40%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–20%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%