# Tehnični podatki

Fen za vroč zrak | GHG 18V-50
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Najv. zračni pretok | l/min | 175
Temperatura na izhodu šobeA) | °C | 300/500
Natančnost merjenja temperature |  | ±10 %
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 183 × 77 × 209
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  pri temperaturi okolice 20 °C

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.