# Töösuunised

Märkus: Ärge viige otsakut (1) töödeldavale detailile liiga lähedale. Sellest tulenev õhu kogunemine võib põhjustada kuumaõhupuhuri ülekuumenemist.

## Soojuskaitse

Eriti kitsastes kohtades töötamiseks võite soojuskaitse (2) seda keerates eemaldada.

- Ettevaatust kuuma otsakuga! Ilma soojuskaitseta töötades suureneb põletusoht.

Kuumakaitse (2) eemaldamiseks või pealepanemiseks lülitage kuumaõhupuhur välja ja laske sellel jahtuda.