# Technické údaje

Horkovzdušná pistole | GHG 18V-50
--- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Max. množství vzduchu | l/min | 175
Teplota u výstupu z tryskyA) | °C | 300/500
Přesnost měření teploty |  | ±10 %
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Rozměry (délka × šířka × výška) | mm | 183 × 77 × 209
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Při teplotě prostředí 20 °C

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.