# Työskentelyohjeita

Huomautus: älä aseta suutinta (1) liian lähelle käsiteltävää työkappaletta. Kuuman ilman pakkautuminen voi aiheuttaa kuumailmapuhaltimen ylikuumenemisen.

## Lämpösuojuksen irrotus

Jos työkohde on erittäin ahdas, lämpösuojuksen (2) voi kiertää irti.

- Varo kuumaa suutinta! Palovammavaara kasvaa, kun lämpösuojus on irrotettu.

Jos haluat irrottaa tai asentaa lämpösuojan (2), sammuta kuumailmapuhallin ja anna laitteen jäähtyä.