# Paruošimas naudoti

- Prieš pradėdami keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami karšto oro orapūtę, išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto karšto oro orapūtės įsijungimo.

##

Gamykloje metaliniai paviršiai yra padengiami apsaugine danga nuo korozijos. Pirmojo naudojimo metu šis apsauginis sluoksnis išgaruoja.

Dėl tam tikrų gamybos procesų gali būti karšto oro orapūtės antgalio (1) pakitimų. Tai nėra pažeidimai ir jie karšto oro orapūtės veikimui neigiamo poveikio nedaro.

##

Galio pakopos reguliatoriumi (3) galite pasirinkti vieną iš 2 galios pakopų. Perjungiant trumpam įsijungia LED darbinė lemputė:

- Pakopa 300 °C
  Pasirinkę šią pakopą galite pvz., atšildyti vandentiekio vamzdžius arba apdoroti lanksčius vamzdžius, susitraukiančius dėl šilumos poveikio. Įjungus prietaisą ši temperatūra pasiekiama per mažiau 6 s. Su visiškai įkrautu 8 Ah akumuliatoriumi veikimo laikas yra iki 21 min.
- Pakopa 500 °C
  Pasirinkę šią pakopą galite pvz., šalinti laką.

Įkaitimo trukmės matavimai atliekami esant patalpos temperatūrai.

##

Norėdami įjungti, pirmiausia paspauskite atblokavimo jungiklį (4), o tada – įjungimo/išjungimo jungiklį (5). Prietaisui įsijungus, atblokavimo jungiklį (4) galite atleisti, veikimo metu atblokavimo jungiklio (4) toliau spausti nereikia.

Įsijungiant karšto oro orapūtei, įsijungia LED darbinė lemputė (6) ir apšviečia darbo sritį.

##

Norėdami išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (5).

Karšto oro orapūtę pastatykite ant akumuliatoriaus (8), kad ji atvėstų.

##

Jei akumuliatorius (8) veikimo metu nuimamas nuo karšto oro orapūtės ir vėl įstatomas toliau spaudžiant įjungimo/išjungimo jungiklį (5), suaktyvinama apsauga nuo pakartotinio įsijungimo. LED darbinė lemputė (6) mirksi, o karšto oro orapūtė neįsijungia.

Įjungimo-išjungimo jungiklį (5) atleiskite, o karšto oro orapūtę vėl kaip įprastai įjunkite.

##

Jei veikimo metu akumuliatorius (8) per daug įkaista, sumažinama galia. LED darbinė lemputė (6) lėtai mirksi, kol spaudžiamas įjungimo/išjungimo jungiklis (5).

Jei karšto oro orapūtė naudojama toliau ir temperatūra akumuliatoriuje toliau kyla, karšto oro orapūtė savaime išsijungia.

##

Karšto oro orapūtė tinkama naudoti su visais Bosch Professional 18 V akumuliatoriais.

Karšto oro orapūtę naudojant su akumuliatoriais, kurių talpa mažesnė kaip 4 Ah, karšto oro orapūtė veikdama 500 °C pakopa nepasiekia visos galios (temperatūra nepasiekiama ir oro kiekis sumažinamas). Todėl įjungimo metu kelis kartus lėtai sumirksi LED darbinė lemputė (6), pranešdama, kad karšto oro orapūtė veikia mažesne galia.

##

LED darbinė lemputė (6) taip pat naudojama kaip LED indikatorius.

Pranešimas LED indikatoriumi | Įvykio aprašymas
--- | ---
Trumpai įsižiebia | Temperatūros kitimas
Sumirksi kelis kartus karšo oro orapūtės įjungimo metu | Sumažėjusi galia (naudojamas < 4 Ah talpos akumuliatorius)
Mirksi lėtu taktu, kol spaudžiamas įjungimo/išjungimo jungiklis (5) | Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo
Akumuliatoriaus apsauga nuo perkaitimo
Mirksėjimas greitu taktu, kol spaudžiamas įjungimo/išjungimo jungiklis (5) | Vidinė klaida

Jei ilgai rodoma vidinė klaida karšto oro orapūtėje (karšto oro orapūtė neįsijungia arba išsijungia, kai ji jau veikia), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.