# Tekniset tiedot

Kuumailmapuhallin | GHG 18V-50
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Suurin ilmamäärä | l/min | 175
Lämpötila suutinaukossaA) | °C | 300/500
Lämpötilan mittaustarkkuus |  | ±10 %
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 0,93–2,0B)
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | mm | 183 × 77 × 209
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut akut |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20 °C:n ympäristön lämpötilassa

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.