# Пускане в експлоатация

- Сваляйте акумулаторната батерия преди да сменяте аксесоари или да оставяте пистолета за горещ въздух. Тази предпазна мярка предотвратява неволното включване на пистолета за горещ въздух.

##

Фабрично металните повърхности са защитени с антикорозионно покритие. Този защитен слой се изпарява при първото въвеждане в експлоатация.

Поради производствения процес пистолетът за горещ въздух може да има оцветявания по дюзата (1). При това не става дума за повреди, функцията на пистолета за горещ въздух не се засяга.

##

С настройката на степента на мощност (3) можете да избирате между 2 различни нива на мощност. При превключване светиодната работна светлина за кратко мига:

- Степен 300 °C
  С тази степен можете напр. да размразявате водопроводни тръби или да обработвате термосвиваеми шлаухи. След включване тази температура се досига за по-малко от 6 s. С напълно заредена 8 Ah акумулаторна батерия времето на работа възлиза на до 21 min.
- Степен 500 °C
  С тази степен можете напр. да отстранявате лак.

Данните за времето на нагряване се отнасят до измервания при стайна температура.

##

За включване натиснете първо превключвателя за отключване (4), а след това пусковия прекъсвач (5). След старитране можете да отпуснете превключвателя за отключване (4), превключвателят за отключване (4) не трябва да продължава да се натиска по време на работа.

При стартиране на пистолета за горещ въздух светодиодната работна светлина (6) се включва и осветява работната област.

##

За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (5).

Отключете пистолета за горещ въздух от акумулаторната батерия (8), за да го оставите да се охлади.

##

Ако акумулаторната батерия (8) се свали от пистолета за горещ въздух при работа и при натиснат пусков прекъсвач (5) се постави отново, защитата срещу повторно включване се активира. Светодиодната работна светлина (6) мига и пистолетът за горещ въздух не стартира.

Отпуснете пусковия прекъсвач (5) и след това отново включете пистолета за горещ въздух както обикновено.

##

Ако акумулаторната батерия (8) в постоянен режим стане твърде гореща, мощността се намалява. Светодиодната работна светлина (6) мига бавно докато пусковият прекъсвач (5) е натиснат.

Ако пистолетът за горещ въздух продължи да се използва и температурата в акумулаторната батерия се покачи още, пистолетът за горещ въздух се изключва от само себе си.

##

Пистолетът за горещ въздух е съвместим с всички налични акумулаторни батерии 18 V Bosch Professional.

При работа на пистолета за горещ въздух с акумулаторни батерии, по-малки от препоръчителните 4 Ah, пистолетът за горещ въздух не достига пълната мощност в степен 500 °C (температурата не се достига и количеството на въздуха се редуцира). За да покаже, че пистолетът за горещ въздух работи само с редуцирана мощност, светодиодната работна светлина (6) мига при включване многократно с бавен такт.

##

Светодиодната работна светлина (6) се използва като статусен светодиоден индикатор.

Обратно съобщение чрез светодиод | Описание на събитието
--- | ---
кратко мигане | Промяна на температурата
многократно мигане при стартиране на пистолета за горещ въздух | редуцирана мощност (използване акумулаторна батерия < 4 Ah)
Мигане с бавен такт докато пусковият прекъсвач (5) е натиснат | Защита срещу повторно включване
Защита от прегряване за акумулаторната батерия
Мигане с бърз такт докато пусковият прекъсвач (5) е натиснат | Вътрешна грешка

Ако постоянно се показва вътрешна грешка в пистолета за горещ въздух (пистолетът за горещ въздух не стартира или се изключва, ако вече работи), моля, обърнете се към клиентската служба.