# Date tehnice

Suflantă cu aer cald | GHG 18V-50
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Debit maxim de aer | l/min | 175
Temperatură la ieşirea duzeiA) | °C | 300/500
Precizie de măsurare a temperaturii |  | ±10%
Greutate conform EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 183 × 77 × 209
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  la o temperatură ambiantă de 20 °C

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.