# Tehnički podaci

Puhalo vrućeg zraka | GHG 18V-50
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Maks. količina zraka | l/min | 175
Temperatura na izlazu sapniceA) | °C | 300/500
Točnost mjerenja temperature |  | ±10 %
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimenzije (duljina × širina × visina) | mm | 183 × 77 × 209
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.