# Punerea în funcţiune

- Scoate acumulatorul înainte de a înlocui accesoriile sau de a aşeza de-o parte suflanta cu aer cald. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a suflantei cu aer cald.

##

La ieşirea din fabrică, suprafeţele metalice sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de acoperire. Acest strat protector se evaporă la prima punere în funcţiune.

Datorită procesului de fabricaţie, suflanta cu aer cald poate prezenta decolorări pe duză (1). În acest caz nu este vorba de deteriorări, iar funcţionarea suflantei cu aer cald nu este afectată.

##

Cu setarea treptei de putere (3) poţi alege între 2 trepte de putere diferite . La comutare, lampa de lucru cu LED-uri se aprinde intermitent şi scurt:

- Treapta pentru 300 °C
  Cu această treaptă poţi, de exemplu, să dezgheţi ţevile de apă sau să prelucrezi furtunurile fretate. După conectare, această temperatură este atinsă în mai puţin de 6 s. Cu un acumulator de 8 Ah complet încărcat, durata de funcţionare este de până la 21 min.
- Treapta pentru 500 °C
  Cu această treaptă poţi îndepărta lacurile, de exemplu.

Specificaţiile privind durata de încălzire se referă la măsurări efectuate la temperatura încăperii.

##

Pentru conectare, apasă mai întâi comutatorul de deblocare (4), iar apoi comutatorul de pornire/oprire (5). După pornire, poţi elibera comutatorul de deblocare (4); comutatorul de deblocare (4) nu mai trebuie apăsat în timpul funcţionării.

La pornirea suflantei cu aer cald, lampa de lucru cu LED-uri (6) se aprinde şi luminează zona de lucru.

##

Pentru deconectare, eliberează comutatorul de pornire/oprire (5).

Aşază suflanta cu aer cald pe acumulator (8) pentru a o lăsa să se răcească.

##

Dacă în timpul funcţionării acumulatorul (8) este demontat de pe suflanta cu aer cald şi este reintrodus în timp ce comutatorul de pornire/oprire (5) este în continuare apăsat, se activează protecţia la repornire. Lampa de lucru cu LED-uri (6) se aprinde intermitent, iar suflanta cu aer cald nu porneşte.

Eliberează comutatorul de pornire/oprire (5), iar apoi porneşte suflanta cu aer cald ca de obicei.

##

Dacă acumulatorul (8) se încălzeşte prea tare în timpul funcţionării, puterea se reduce. Lampa de lucru cu LED-uri (6) se aprinde intermitent şi lent, atât timp cât comutatorul de pornire/oprire (5) este apăsat.

Dacă suflanta cu aer cald continuă să funcţioneze, iar temperatura din acumulator continuă să crească, suflanta cu aer cald se opreşte automat.

##

Suflanta cu aer cald este compatibilă cu toţi acumulatorii Bosch Professional de 18 V disponibili.

Totuşi, în timpul funcţionării suflantei cu aer cald cu acumulatori mai mici decât cei de 4 Ah recomandaţi, suflanta cu aer cald nu atinge eficienţa deplină la treapta pentru 500 °C (temperatura nu este atinsă, iar debitul de aer este redus). Pentru a indica faptul că suflanta cu aer cald funcţionează numai cu putere redusă, lampa de lucru cu LED-uri (6) se aprinde intermitent de mai multe ori în cadenţă lentă în timpul conectării.

##

Lampa de lucru cu LED-uri (6) este utilizată şi ca indicator al LED-ului de stare.

Feedback cu LED | Descrierea evenimentului
--- | ---
aprindere intermitentă şi scurtă | Modificarea temperaturii
aprindere intermitentă de mai multe ori la pornirea suflantei cu aer cald | putere redusă (utilizarea unui acumulator < 4 Ah)
Aprindere intermitentă în cadenţă lentă, atât timp cât comutatorul de pornire/oprire (5) este apăsat | Protecţie la repornire
Protecţie la supraîncălzire pentru acumulator
Aprindere intermitentă în cadenţă rapidă, atât timp cât comutatorul de pornire/oprire (5) este apăsat | Eroare internă

Dacă la suflanta cu aer cald este afişată în permanenţă o eroare internă (suflanta cu aer cald nu porneşte sau se opreşte atunci când este deja în funcţiune), te rugăm să contactezi centrul de asistenţă tehnică.