# Dane techniczne

Opalarka | GHG 18V-50
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Maks. wydatek powietrza | l/min | 175
Temperatura u wylotu dyszyA) | °C | 300/500
Dokładność pomiaru temperatury |  | ±10%
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | mm | 183 × 77 × 209
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ≥4,0 Ah ProCORE18V… ≥4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  przy temperaturze 20°C

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.