# Tehnilised andmed

Kuumaõhupuhur | GHG 18V-50
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Maksimaalne õhukogus | l/min | 175
Temperatuur düüsi väljundi juuresA) | °C | 300/500
Temperatuuri mõõtmise täpsus |  | ±10%
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 0,93–2,0B)
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 183 × 77 × 209
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ümbritseval temperatuuril 20 °C

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.