# ข้อมูลทางเทคนิค

ปืนเป่าลมร้อน | GHG 18V-50
--- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18
ปริมาณลมสูงสุด | ลิตร/นาที | 175
อุณหภูมิที่ช่องทางออกของหัวเป่าลมA) | °C | 300/500
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ |  | ±10 %
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA‑Procedure 01:2014 | กก. | 0.93–2.0B)
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | มม. | 183 × 77 × 209
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 … +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V… ProCORE18V…
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V… ≥ 4.0 Ah ProCORE18V… ≥ 4.0 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 °C

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac