# 기계 시동

- 액세서리 교환 또는 열풍기를 분리하기 전에 배터리를 분리하십시오. 이러한 조치는 실수로 열풍기가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

##

공장인도 시 금속 표면은 부식되지 않도록 코팅되어 있습니다. 처음 제품을 사용할 때 이 보호층이 기화됩니다.

제조 공정으로 인해 열풍기의 노즐 (1) 이 변색될 수 있습니다. 이는 손상된 것이 아니며, 열풍기 작동 성능에 영향을 미치지 않습니다.

##

출력 단계 설정 (3) 을 통해 2가지 출력 단계 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 전환하는 경우 LED 작업 램프가 잠깐 동안 점등됩니다:

- 300 °C 단계
  이 단계에서는 배수 파이프 등을 해동시키거나 열 수축 슬리브를 이용해 작업할 수 있습니다. 전원을 켜면 6 초 내에 해당 온도에 도달됩니다. 완충된 8.0 Ah 배터리 사용 시 최대 21 분 동안 작동 가능합니다.
- 500 °C 단계
  이 단계에서는 도료 등을 제거할 수 있습니다.

가열 시간 관련 정보는 실내 온도에서 측정된 값입니다.

##

전원을 켜려면 먼저 잠금 해제 스위치 (4) 를 누른 다음 전원 스위치 (5) 를 누르십시오. 작업이 시작되면 잠금 해제 스위치 (4) 에서 손을 뗄 수 있으며, 작동하는 동안 잠금 해제 스위치 (4) 를 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.

열풍기 작동이 시작되면 LED 작업 램프 (6) 가 켜지고 작업 영역에 불이 들어옵니다.

##

전원을 끄려면 전원 스위치 (5) 에서 손을 떼십시오.

열풍기를 냉각시키려면, 배터리 (8) 가 바닥에 닿도록 세워두십시오.

##

열풍기 작동 시 배터리 (8) 를 분리했다가 전원 스위치 (5) 가 계속 눌린 상태에서 배터리를 끼우면, 재시동 보호 기능이 활성화됩니다. LED 작업 램프 (6) 가 깜박이고 열풍기 작동이 시작되지 않습니다.

전원 스위치 (5) 에서 손을 뗀 후 평소처럼 전동공구의 전원을 다시 켜십시오.

##

작동하는 동안 배터리 (8) 가 너무 뜨거워지면, 출력이 줄어듭니다. 전원 스위치 (5) 가 눌려 있는 동안 LED 작업 램프 (6) 가 천천히 깜박입니다.

계속해서 열풍기를 작동하여 배터리의 온도가 더 상승하면, 열풍기는 자체적으로 전원이 차단됩니다.

##

열풍기는 시중에서 구매 가능한 모든 보쉬 전문가공 전동공구 18 V 배터리와 호환됩니다.

하지만 권장하는 4 Ah보다 낮은 출력의 배터리를 이용해 열풍기를 작동하는 경우, 500 °C 단계에서는 전출력에 도달되지 않습니다(해당 온도에 도달하지 않고 공기량이 줄어듦). 열풍기 출력이 감소된 상태로 작동되는 것을 알리기 위해 전원을 켜면 LED 작업 램프 (6) 가 느린 주기로 깜박입니다.

##

LED 작업 램프 (6) 는 LED 상태 표시기로도 사용됩니다.

LED를 통한 알림 | 진행 작업 설명
--- | ---
잠깐 동안 점등 | 온도 변경
열풍기 작동 시작 시 여러 번 깜박임 | 출력 감소(4 Ah 미만 출력의 배터리 사용 시)
전원 스위치 (5) 가 눌려 있는 동안 천천히 깜박임 | 재시동 보호 기능
배터리 과열 보호 기능
전원 스위치 (5) 가 눌려 있는 동안 빠르게 깜박임 | 내부 결함

열풍기에서 계속해서 내부 고장을 알리는 경우(열풍기가 작동을 시작하지 않거나 이미 작동되는 중에 전원이 차단됨), 고객 서비스 센터로 문의해주시기 바랍니다.