# Bắt Đầu Vận Hành

- Hãy tháo pin trước khi thay phụ kiện, hay cất súng phun hơi nóng. Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ súng phun hơi nóng khởi động bất ngờ.

##

Các bề mặt kim loại có lớp phủ được chống mòn tại xưởng. Lớp bảo vệ này bốc hơi ở lần vận hành đầu tiên.

Súng phun hơi nóng có thể bị đổi màu trên vòi ống (1). Đó không phải hư hỏng, chức năng của súng phun hơi nóng không bị ảnh hưởng.

##

Với cài đặt mức công suất (3) bạn có thể chọn trong số 2 mức công suất khác nhau. Khi chuyển mạch, đèn làm việc LED nhấp nháy nhanh:

- Mức 300 °C
  Với mức này bạn có thể khử băng ống nước hoặc xử lý ống co nhiệt. Sau khi bật, nhiệt độ này sẽ đạt trong dưới 6 s. Thời gian chạy tối đa 21 phút với ắc quy 8 Ah sạc đầy.
- Mức 500 °C
  Với mức này bạn có thể loại bỏ sơn.

Thông tin về thời gian làm nóng liên quan đến các phép đo ở nhiệt độ phòng.

##

Để bật trước hết hãy nhấn công tắc mở khóa (4) và sau đó nhấn công tắc bật/tắt (5). Sau khi khởi động bạn có thể nhả công tắc mở khóa (4), không cần nhấn tiếp công tắc mở khóa (4) trong khi vận hành.

Khi khởi động súng phun hơi nóng, đèn làm việc LED (6) được bật và chiếu sáng vùng làm việc.

##

Để Tắt thả công tắc bật/tắt (5).

Hãy đặt súng phun hơi nóng lên pin (8) để nó giảm nhiệt.

##

Nếu pin (8) bị tháo ra khỏi súng phun hơi nóng trong khi vận hành và được lắp lại khi nhấn công tắc bật/tắt (5), cơ cấu chống khởi động lại được kích hoạt. Đèn làm việc LED (6) nhấp nháy và súng phun hơi nóng không khởi động.

Hãy nhả công tắc bật/tắt (5) và sau đó bật lại súng phun hơi nóng như bình thường.

##

Nếu pin (8) quá nóng trong khi vận hành, công suất sẽ giảm. Đèn làm việc LED (6) nhấp nháy chậm nếu công tắc bật/tắt (5) được nhấn.

Nếu súng hơi nóng tiếp tục được vận hành và nhiệt độ trong pin tiếp tục tăng, súng phun hơi nóng sẽ tự tắt.

##

Súng phun hơi nóng tương thích với tất cả các loại pin Bosch Professional 18 V hiện có.

Tuy nhiên, khi vận hành súng phun hơi nóng với pin nhỏ hơn 4 Ah được khuyến nghị, súng phun hơi nóng không đạt được hiệu suất đầy đủ ở mức 500 °C (không đạt được nhiệt độ và lượng khí bị giảm). Để biết rằng súng phun hơi nóng chỉ hoạt động ở mức công suất thấp, đèn LED làm việc (6) sẽ nhấp nháy chậm vài lần khi nó được bật.

##

Đèn làm việc LED (6) được dùng dưới dạng hiển thị LED trạng thái.

Phản hồi qua LED | Mô tả sự kiện
--- | ---
Nhấp nháy nhanh | Thay đổi nhiệt độ
Nhiều lần nhấp nháy khi khởi động súng phun hơi nóng | Công suất giảm (Sử dụng Pin < 4 Ah)
Nhấp nháy theo nhịp chậm, nếu công tắc bật/tắt (5) được nhấn | Chống sự khởi động lại
Cơ cấu chống quá nhiệt cho pin
Nhấp nháy theo nhịp nhanh, nếu công tắc bật/tắt (5) được nhấn | Lỗi bên trong

Nếu lỗi nội bộ trong súng phun hơi nóng được hiển thị liên tục (Súng phun hơi nóng không khởi động hoặc tắt, nếu nó sẵn sàng vận hành), vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.