# Teknik veriler

Sıcak hava fanı | GHG 18V-50
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
Maks. hava miktarı | l/dak | 175
Meme çıkışındaki sıcaklıkA) | °C | 300/500
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti |  | ±%10
Ağırlığı EPTA‑Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 0,93–2,0B)
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 183 × 77 × 209
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20 °C ortam sıcaklığında

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.