# Пуск в эксплуатацию

- Извлекайте аккумулятор, прежде чем заменять принадлежности или убирать технический фен в сторону. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение технического фена.

##

При поставке с завода-изготовителя металлические поверхности фена защищены от коррозии специальным покрытием. Этот защитный слой испаряется при первом использовании (пуске в эксплуатацию) инструмента.

В ходе использования возможны изменения цвета сопла (1) технического фена. Это не является повреждением, на надлежащую работу технического фена это никак не влияет.

##

С помощью регулятора ступени мощности (3) можно устанавливать нужную ступень мощности (доступно два варианта). При переключении кратковременно вспыхивает светодиодная рабочая подсветка:

- Ступень 300 °C
  При выборе этой ступени можно, например, размораживать водопроводы или нагревать термоусадочные трубки. После включения эта температура достигается менее чем за 6 с. При полностью заряженном аккумуляторе 8 А•ч макс. время работы с этой ступенью мощности составляет 21 мин.
- Ступень 500 °C
  При выборе этой ступени можно, например, удалять лаковое покрытие.

Данные относительно времени нагрева указаны на основании измерений при комнатной температуре.

##

Для включения сначала нажмите выключатель блокировки (4), затем выключатель (5). После включения выключатель блокировки (4) можно отпустить;нажимать выключатель блокировки (4) во время работы не нужно.

При включении технического фена загорается светодиодная рабочая подсветка (6) для освещения рабочей зоны.

##

Для выключения отпустите выключатель (5).

Поставьте технический фен на аккумулятор (8), чтобы он остыл.

##

Если извлечь аккумулятор (8) из технического фена во время работы и снова вставить его при нажатом выключателе (5), сработает защита от повторного ‌включения. При этом светодиодная рабочая подсветка (6) будет мигать, а технический фен не будет включаться.

Отпустите выключатель (5) и затем снова включите технический фен как обычно.

##

Если во время работы аккумулятор (8) сильно нагревается, то мощность фена снижается. Светодиодная рабочая подсветка (6) мигает с низкой частотой, пока нажат выключатель (5).

Если продолжить работу с техническим феном при растущей температуре внутри его аккумулятора, то фен автоматически выключится.

##

Технический фен совместим со всеми доступными аккумуляторами Bosch Professional на 18 В.

Однако, при работе технического фена с аккумуляторами меньше рекомендуемой емкости 4 А•ч технический фен не достигает полной мощности при выборе ступени мощности 500 °C (эта температура не достигается и снижается расход воздуха) Для индикации того, что технический фен работает с пониженной мощностью, при его включении светодиодная рабочая подсветка (6) многократно мигает с низкой частотой.

##

Светодиодная рабочая подсветка (6) также используется в качестве светодиодного индикатора состояния.

Обратный сигнал через светодиод | Описание события
--- | ---
Короткая вспышка | Изменение температуры
Многократное мигание при включении термического фена | Пониженная мощность (используется аккумулятор < 4 А•ч)
Мигание с низкой частотой, пока нажат выключатель (5) | Защита от повторного включения
Защита аккумулятора от перегрева
Мигание с высокой частотой, пока нажат выключатель (5) | Внутренняя ошибка

При постоянной индикации внутренней ошибки (фен не запускается или отключается во время работы) обратитесь в сервисную службу.