# Указания за сигурност

Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

- Този вентилатор за горещ въздух не е предназначен за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит. Този вентилатор за горещ въздух може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа с вентилатора за горещ въздух и разбират свързаните с това опасности. В противен случай има опасност от погрешно използване и наранявания.

- Следете деца при ползване, почистване и поддържане. Така се предотвратява опасността деца да играят с вентилатора за горещ въздух.

- Работете внимателно с пистолета за горещ въздух. Пистолетът за горещ въздух генерира силна топлина, която води до увеличена опасност от пожар и експлозия.

- Бъдете особено внимателно, ако работите в близост до запалими материали. Горещата струя въздух, респ. горещата дюза могат да възпламенят праха или газовете.

- Не работете с пистолета за горещ въздух в среда с повишена опасност от експлозия.

- Не насочвайте горещата струя въздух за по-дълго време към едно и също място. Леснозапалимите газове могат напр. да се образуват при обработка на пластмаси, бои, лакове или подобни материали.

- Обърнете внимание на това, че топлината се предава към покритите запалими материали и може да ги възпламени.

- След употреба поставяйте пистолета за горещ въздух в мястото за поставяне и го оставяйте да се охлади напълно преди да го опаковате. Горещата дюза може да причини щети.

- Не оставяйте деца включения пистолет за горещ въздух без надзор.

- Когато не използвате пистолета за горещ въздух, го съхранявайте на недостъпно за деца място. Не допускайте с пистолета за горещ въздух да работят лица, които не са запознати с нея. Когато са в ръцете на неопитни потребители, пистолетите с горещ въздух могат да бъдат изключително опасни.

- Предпазвайте пистолета за горещ въздух от дъжд и овлажняване. Проникването на вода в пистолета за горещ въздух повишава опасността от токов удар.

- Носете винаги предпазни очила. Предпазните очила намаляват риска от наранявания.

- Сваляйте акумулаторната батерия преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на пистолета за горещ въздух. Тази предпазна мярка предотвратява неволното включване на пистолета за горещ въздух.

Проветрявайте добре своето работно място. Възникващите при работа газове и пари често пъти са вредни за здравето.

- Носете предпазниръкавици и не докосвайте горещата дюза. Има опасност от изгаряне.

- Не насочвайте струята въздух към хора или животни.

- Не използвайте пистолета за горещ въздух като сешоар. Излизащата струя въздух е значително по-гореща от тази на сешоара.

- Внимавайте в пистолета за горещ въздух да не попаднат чужди тела.

- Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и обработката, която възнамерявате да правите. Винаги първо направете проба за настройване на дебита и температурата.

- Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- При неправилно използване или повредена акуму‌ла‌торна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете място‌то обилно с вода. Ако електролит по‌падне в очите Ви, незабавно се обърне‌те за помощ към очен лекар. Електро‌литът може да предизвика изгаряния на кожата.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Предпазвайте неизползваните акуму‌латорни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

- Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядните устройства, които се препоръчват от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.

| Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.