# Techniniai duomenys

Karšto oro orapūtė | GHG 18V-50
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Maks. oro kiekis | l/min | 175
Temperatūra ties tūtos antgaliuA) | °C | 300/500
Temperatūros matavimo tikslumas |  | ±10 %
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 0,93–2,0B)
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 183 × 77 × 209
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Kompaktiški akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  esant 20 °C aplinkos temperatūrai

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.