# Технічні характеристики

Термоповітродувка | GHG 18V-50
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Макс. витрата повітря | л/хв | 175
Температура на виході із соплаA) | °C | 300/500
Точність вимірювання температури |  | ±10 %
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,93–2,0B)
Розміри (довжина x ширина x висота) | мм | 183 × 77 × 209
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ≥ 4,0 A·год ProCORE18V… ≥ 4,0 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  За температура навколишнього середовища 20 °C

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.