# Kasutuselevõtt

- Enne tarvikute vahetamist või kuumaõhupuhuri hoiulepanekut eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära kuumaõhupuhuri soovimatu käivitumise.

##

Tehases on metallipinnad korrosiooni eest kaitstud kaitsekihiga. See kaitsekiht aurustub esimese käivitamise ajal.

Tootmisprotsessi tõttu võib kuumaõhupuhuri otsakul (1) esineda värvimuutusi. See ei ole kahjustus ega mõjuta kuumaõhupuhuri tööd.

##

Võimsusastme seadjaga (3) saate valida 2 erineva võimsusastme vahel. Ümberlülitamisel vilgub LED-töövalgustus lühidalt:

- Aste 300 °C
  Selle astmega saate näiteks veetorusid lahti sulatada või töödelda kahanevaid voolikuid. Sisselülitamise järel saavutatakse see temperatuur vähem kui 6 s jooksul. Täielikult laetud 8 Ah aku korral on tööaeg kuni 21 min.
- Aste 500 °C
  Selle astmega saate näiteks värvkatteid eemaldada.

Andmed ülessoojendamiskestuse kohta põhinevad toatemperatuuril mõõtmistel.

##

Sisselülitamiseks vajutage esmalt lukustusnuppu (4) ja seejärel sisse-/väljalülitit (5). Pärast käivitamist võite vabastada lukustusnupu (4) , lukustusnuppu (4) ei ole vaja töö ajal enam vajutada.

Kui kuumaõhupuhur käivitatakse, lülitub LED-töövalgustus (6) sisse ja valgustab tööpiirkonda.

##

Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (5).

Asetage kuumaõhupuhur akule (8), et see jahtuks.

##

Kui aku (8) eemaldatakse kuumaõhupuhurist töö ajal ja sisestatakse seejärel uuesti, kui sisse-/väljalüliti (5) on endiselt alla vajutatud, aktiveerub taaskäivitumiskaitse. LED-töövalgustus (6) vilgub ja kuumaõhupuhur ei käivitu.

Vabastage sisse-/väljalüliti (5) ja seejärel lülitage kuumaõhupuhur nagu tavaliselt sisse.

##

Kui aku (8) muutub töö ajal liiga kuumaks, väheneb võimsus. LED-töövalgustus (6) vilgub aeglaselt seni, kuni vajutatakse sisse-/väljalülitit (5).

Kui kuumaõhupuhur jätkab tööd ja aku temperatuur tõuseb jätkuvalt, lülitub kuumaõhupuhur ise välja.

##

Kuumaõhupuhur ühildub kõigi saadaolevate 18 V Bosch Professional akudega.

Kui kuumaõhupuhur töötab akudega, mis on väiksemad kui soovitatud 4 Ah, ei saavuta kuumaõhupuhur 500 °C juures täielikku jõudlust (temperatuur jääb saavutamata ja õhukogus väheneb). Näitamaks, et kuumaõhupuhur töötab vähendatud võimsusega, vilgub sisselülitamisel LED-töövalgustus (6) mitu korda aeglaselt.

##

LED-töövalgustit (6) kasutatakse ka kasutatakse ka oleku LED-näidikuna.

Tagasiside LED-i kaudu | Sündmuse kirjeldus
--- | ---
lühike vilkumine | Temperatuuri muutus
korduv vilkumine kuumaõhupuhuri käivitamisel | vähenenud võimsus (kasutage akut < 4 Ah)
LED-töövalgustus vilgub aeglaselt seni, kuni vajutatakse sisse-/väljalülitit (5). | Taaskäivitumiskaitse
Aku ülekuumenemiskaitse
Vilgub aeglases tempos nii kaua, kuni vajutatakse sisse-/väljalülitit (5). | Sisemised vead

Kui kuumaõhupuhuri sisemist viga kuvatakse pidevalt (kuumaõhupuhur ei käivitu või lülitub töötamise ajal välja), võtke ühendust klienditeenindusega.