# Messa in funzione

- Rimuovere la batteria prima di sostituire elementi accessori o di riporre il termosoffiatore. Con tale precauzione si eviterà il rischio di avviare accidentalmente il termosoffiatore.

##

Le superfici metalliche sono protette di serie da un apposito rivestimento anticorrosione. Tale strato protettivo evapora alla prima messa in funzione.

A causa del processo di produzione, il termosoffiatore potrebbe presentare scolorimenti sulla bocchetta (1). Anche in tale caso, non si tratta comunque di danni che pregiudichino la funzionalità del termosoffiatore.

##

L’apposita impostazione (3) consente di scegliere fra 2 diversi livelli di potenza. Durante la commutazione, la luce di lavoro a LED lampeggerà brevemente:

- Livello 300 °C
  Con questo livello è possibile ad es. scongelare tubi per l’acqua, oppure lavorare guaine termorestringenti. Dopo l’accensione, tale temperatura verrà raggiunta in meno di 6 s. Con una batteria da 8 Ah completamente carica, l’autonomia raggiunge i 21 min.
- Livello 500 °C
  Con questo livello è possibile ad es. rimuovere vernici.

I dati sul tempo di riscaldamento sono riferiti a misurazioni a temperatura ambiente.

##

Per accendere l’utensile, premere dapprima l’interruttore di sbloccaggio (4), quindi l’interruttore di avvio/arresto (5). Dopo l’avvio, l’interruttore di sbloccaggio (4) si potrà rilasciare; l’interruttore di sbloccaggio (4) non andrà ulteriormente premuto durante il funzionamento.

All’avvio del termosoffiatore, la luce di lavoro a LED (6), illuminando l’area di lavoro.

##

Per spegnere rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (5).

Deporre il termosoffiatore sulla batteria (8) per lasciarlo raffreddare.

##

Se la batteria (8) verrà prelevata dal termosoffiatore durante il funzionamento e poi nuovamente introdotta ad interruttore di avvio/arresto (5) ancora premuto, verrà attivata la protezione contro il riavvio accidentale. La luce di lavoro a LED (6) lampeggerà e il termosoffiatore non si avvierà.

Rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (5), dopodiché accendere il termosoffiatore nel modo consueto.

##

Qualora la batteria (8) si surriscaldi durante il funzionamento, la potenza verrà ridotta. La luce di lavoro a LED (6) lampeggerà lentamente fino a quando l’interruttore di avvio/arresto (5) resterà premuto.

Se il termosoffiatore continuerà ad essere utilizzato e la temperatura all’interno della batteria continuerà ad aumentare, il termosoffiatore si spegnerà automaticamente.

##

Il termosoffiatore è compatibile con tutte le batterie da 18 V Bosch Professional disponibili.

Tuttavia, se il termosoffiatore verrà utilizzato con batterie di potenza inferiore ai 4 Ah consigliati, il termosoffiatore non raggiungerà la piena potenza prevista al livello 500 °C (la temperatura non verrà raggiunta e la portata d’aria verrà ridotta). Per indicare che il termosoffiatore stia operando a potenza ridotta, all’accensione la luce di lavoro a LED (6) lampeggerà lentamente più volte.

##

La luce di lavoro a LED (6) funge anche da indicatore di stato a LED.

Feedback tramite LED | Descrizione evento
--- | ---
Lampeggio breve | Variazione di temperatura
Lampeggio ripetuto all’avviamento del termosoffiatore | Potenza ridotta (qualora si utilizzi una batteria < 4 Ah)
Lampeggio lento, fino a quando l’interruttore di avvio/arresto (5) resti premuto | Protezione contro il riavvio accidentale
Protezione antisurriscaldamento della batteria
Lampeggio veloce, fino a quando l’interruttore di avvio/arresto (5) resti premuto | Errore interno

Qualora venga costantemente visualizzato un errore interno (il termosoffiatore non si avvia,oppure si spegne se si trova già in funzione), contattare il Servizio Assistenza Clienti.