# Exemple de utilizare (consultaţi imaginile A–C)

La paginile grafice găsiţi ilustraţiile cu exemplele de utilizare.

Distanţa dintre duză şi piesa de prelucrat depinde de materialul de prelucrat (metal, material plastic etc.) şi modul de prelucrare preconizat.

Temperatura optimă pentru fiecare utilizare se determină prin probe practice.

Efectuaţi întotdeauna mai întâi o testare privind debitul de aer şi temperatura. Începeţi cu o distanţă mai mare şi o treaptă de putere inferioară. Adaptaţi distanţa şi treapta de putere după cum este necesar.

Dacă nu sunteţi sigur ce material prelucraţi sau care este efectul aerului fierbinte asupra acestuia, testaţi efectul într-un loc mai puţin vizibil.

În toate exemplele de utilizare poţi lucra fără accesorii. Totuşi, utilizarea accesoriilor propuse uşurează lucrul şi creşte semnificativ calitatea rezultatului.

Pentru aceasta suflantă cu aer cald poţi utiliza toate duzele care sunt disponibile ca accesorii la Bosch.

- Atenţie la înlocuirea duzelor! Nu atinge duza fierbinte. Lasă suflanta cu aer cald să se răcească şi poartă mănuşi de protecţie în timpul înlocuirii. Duza fierbinte poate produce arsuri.

##

Fixează duza reflectoare (9). Alege diametrul furtunului contractil (10) astfel încât să se potrivească cu piesa de prelucrat. Încălzeşte uniform furtunul contractil, până când se fixează pe piesa de prelucrat.

##

Fixează duza pentru suprafeţe (11). Înmoaie lacul, pentru scurt timp, cu aer fierbinte şi îndepărtează-l cu un şpaclu curat. Acţiunea îndelungată a căldurii duce la arderea lacului şi îngreunează îndepărtarea.

Mulţi adezivi se înmoaie sub influenţa căldurii. Când adezivul este încălzit, pot fi separate îmbinările sau poate fi îndepărtat excesul de adeziv.

##

- Înainte de încălzire, verificaţi dacă este, într-adevăr, vorba despre o conductă de apă. De cele mai multe ori, aspectul exterior al conductelor de apă nu poate fi deosebit de conductele de gaze. În niciun caz nu este permisă încălzirea conductelor de gaze.

Fixează duza unghiulară (12). Încălzeşte zonele îngheţate, de preferinţă, dinspre evacuare spre admisie.

Încălziţi cu deosebit de multă atenţie ţevile din material plastic, precum şi îmbinările dintre racorduri, pentru a evita deteriorarea acestora.