# Uruchamianie

##

- Należy upewnić się, że możliwa jest obsługa włącznika/wyłącznika bez zdejmowania dłoni z rękojeści.

Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

##

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości oscylacyjnej (2) można ustawić prędkość oscylacyjną także podczas pracy.

1−2 | niska prędkość oscylacyjna
3−4 | średnia prędkość oscylacyjna
5−6 | wysoka prędkość oscylacyjna

Wymagana prędkość oscylacyjna zależna jest od materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość oscylacyjną zarówno na biegu jałowym jak i przy obciążeniu i zapewnia stałą wydajność pracy.

Po dłuższej pracy z niską prędkością oscylacyjną elektronarzędzie należy schłodzić, przełączając je w tym celu na ok. 3 minuty na maksymalną prędkość oscylacyjną.

##

| Zastosowanie/materiał | Materiał ścierny | Zakres prędkości obrotowej
--- | --- | --- | ---
Zeszlifowanie | Zeszlifowanie starych farb i lakierów Szlifowanie drewna | P60–P100 | 4–6
Szlifowanie termoplastycznych tworzyw sztucznych | P60–P100 | 1–3
Szlifowanie przygotowawcze | Szlifowanie drewna i forniru przed lakierowaniem Fazowanie krawędzi w elementach drewnianych Wygładzanie powierzchni drewna przed bejcowaniem | P120–P180 | 4–6
Szlifowanie przygotowawcze przed lakierowaniem i szlifowanie pierwszej warstwy lakieru Szlifowanie pierwszej warstwy lakieru na krawędziach | P220–P280 | 1–3
Szlifowanie wykończeniowe | Szlifowanie drewna Szlifowanie krawędzi litego drewna i krawędzi fornirowanych | P150–P180 | 4–6
Szlifowanie lakieru na powierzchniach bejcowanych i krawędziach | P240–P320 | 1–3