# Data teknis

Mesin ampelas orbital acak |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tegangan nominal | V | 18
Pemilihan awal jumlah getaran |  | ●
Kecepatan idle n₀A) | min−1 | 6000–10000
Jumlah getaran kecepatan idleA) | min−1 | 12000–20000
Diameter orbit | mm | 2,5
Diameter pelat ampelas | mm | 125
BeratB) | kg | 1,3–2,3
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –15 … +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.