# Caractéristiques techniques

Ponceuse excentrique |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tension nominale | V | 18
Présélection de vitesse d’oscillation |  | ●
Régime à vide n₀A) | tr/min | 6 000–10 000
Vitesse d’oscillation à videA) | min−1 | 12 000–20 000
Diamètre d’amplitude | mm | 2,5
Diamètre du plateau de ponçage | mm | 125
PoidsB) | kg | 1,3–2,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | −15 … +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.