# Technische gegevens

Excenterschuurmachine |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominale spanning | V | 18
Instelling aantal schuurbewegingen |  | ●
Onbelast toerental n₀A) | min−1 | 6000–10000
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min−1 | 12000–20000
Schuurcirkeldiameter | mm | 2,5
Diameter schuurplateau | mm | 125
GewichtB) | kg | 1,3–2,3
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −15 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.