# Kasutuselevõtt

##

- Veenduge, et saate lülitit (sisse/välja) käsitseda, ilma et lasete käepidemest lahti.

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (1).

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitit (1).

##

Võnkumiskiiruse eelvalikurattaga (2) saate vajaliku võnkumiskiiruse eelvalida ka töötamise ajal.

1–2 | madal võnkumiskiirus
3–4 | keskmine võnkumiskiirus
5–6 | suur võnkumiskiirus

Vajalik võnkumiskiirus oleneb materjalist ja töötingimustest ning see tuleb kindlaks teha praktilise katse käigus.

Konstantelektroonika hoiab võnkumiskiiruse tühikäigul ja koormusel peaaegu konstantsena ja tagab ühtlase jõudluse.

Pärast pikemaajalist tööd madalal võnkumiskiirusel tuleks elektrilisel tööriistal lasta jahtumiseks töötada um‌bes 3 minutit tühikäigul maksimaalse võnkumiskiirusega.

##

| Kasutusviis/materjal | Abrasiiv | Pöörlemiskiiruse aste
--- | --- | --- | ---
Mahalihvimine | Vana värvi- või lakikihi mahalihvimine Puidu lihvimine | P60–P100 | 4–6
Termoplastide lihvimine | P60–P100 | 1–3
Vahelihvimine | Puidu ja spooni lihvimine enne lakkimist Puitdetailide kraatide eemaldamine Puidupinna lihvimine enne peitsimist | P120–P180 | 4–6
Lakikihtide vahelihvimine ja aluslaki lihvimine Kantidele kantud lakikihtide vahelihvimine | P220–P280 | 1–3
Peenlihvimine | Puidu lihvimine Täispuidu ja spooni kantide lihvimine | P150–P180 | 4–6
Peitsitud pindadele või kantidele kantud laki lihvimine | P240–P320 | 1–3