# Mengganti kertas ampelas (lihat gambar A)

Untuk melepas kertas ampelas (8), angkat kertas ampelas ke samping dan lepas dari piringan (5).

Bersihkan kotoran dan debu dari piringan (5) sebelum memasang kertas ampelas baru, misalnya dengan kuas.

Permukaan piringan (5) terdiri atas kain perekat sehingga kertas ampelas dapat dipasang dengan cepat dan mudah menggunakan perekat.

Tekan kertas ampelas (8) dengan kuat ke sisi bawah piringan (5).

Untuk menjamin ekstraksi debu yang optimal, pastikan lubang pada kertas ampelas (8) sesuai dengan lubang bor pada piringan (5).

Untuk meningkatkan masa pakai cakram ampelas terutama pada saat menggunakan ampelas jaring (misalnya Bosch M480), pad saver (aksesori) dapat dipasang di antara cakram ampelas dan ampelas.