# Messa in funzione

##

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (1).

Per spegnere l’elettroutensile, premere nuovamente l’interruttore di avvio/arresto (1).

##

La rotellina di preselezione del numero di oscillazioni (2) consente di preselezionare il numero di oscillazioni desiderato anche durante il funzionamento.

1−2 | basso numero di oscillazioni
3−4 | medio numero di oscillazioni
5−6 | alto numero di oscillazioni

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di materiale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e può essere dunque determinato a seconda del caso eseguendo delle prove pratiche.

In caso di funzionamento a vuoto e carico, la funzione Costant Electronic mantiene il numero di oscillazioni costante e garantisce una prestazione operativa uniforme.

In seguito a lunghe operazioni di lavoro con un numero di oscillazioni minimo, per il raffreddamento dell’elettroutensile lo stesso dovrebbe essere lasciato ruotare in funzionamento a vuoto al massimo numero di oscillazioni per ca. 3 minuti.

##

| Applicazione/materiale | Abrasivo | Livello del numero di giri
--- | --- | --- | ---
Rimozione | Rimozione di vecchie vernici e smalti Levigatura del legno | P60–P100 | 4–6
Levigatura di materiali termoplastici | P60–P100 | 1–3
Levigatura intermedia | Levigatura di legno e impiallacciati prima della verniciatura Smussatura di spigoli di elementi in legno Levigatura di superfici di legno prima dell’applicazione del mordente | P120–P180 | 4–6
Levigatura intermedia della vernice e levigatura del fondo intermedio Levigatura intermedia della vernice sugli spigoli | P220–P280 | 1–3
Levigatura di rifinitura | Levigatura del legno Levigatura degli spigoli su legno massiccio e impiallacciato | P150–P180 | 4–6
Levigatura della vernice su superfici e spigoli trattati con mordente | P240–P320 | 1–3