# Включение электроинструмента

##

- Убедитесь, что Вы можете приводить в действие выключатель, не отпуская рукоятки.

Для включения электроинструмента нажмите выключатель (1).

Для выключения электроинструмента еще раз нажмите выключатель (1).

##

При помощи колесика установки числа колебаний (2) можете выбирать необходимое число колебаний, в том числе на работающем инструменте.

1–2 | низкое число колебаний
3–4 | среднее число колебаний
5–6 | высокое число колебаний

Необходимая частота колебаний зависит от материала и условий работы и может быть определена практическим способом.

Электронная система стабилизации выдерживает число колебаний на холостом ходу и под нагрузкой почти постоянным и обеспечивает равномерную производительность.

После продолжительной работы с низким числом колебаний электроинструмент следует включить прибл. на 3 мин на максимальное число колебаний на холостом ходу для охлаждения.

##

| Применение/материал | Абразивы | Ступень числа оборотов
--- | --- | --- | ---
Сошлифовка | Сошлифовка старой краски и лака Шлифование древесины | P60–P100 | 4–6
Шлифование термопластов | P60–P100 | 1–3
Промежуточное шлифование | Сошлифовка ЛКП с древесины и фанеры Закругление кромок деревянных деталей Шлифование деревянной поверхности перед окрашиванием | P120–P180 | 4–6
Промежуточное шлифование покрытых лаком элементов и шлифование перед покрытием лаком Промежуточное шлифование покрытых лаком кромок | P220–P280 | 1–3
Деликатное шлифование | Шлифование древесины Шлифование массивной древесины и кромок фанеры | P150–P180 | 4–6
Шлифование покрытых лаком поверхностей и кромок, обработанных морилкой | P240–P320 | 1–3