# Пайдалануға ендіру

##

- Қолтұтқаны жібермей қосқыш/өшіргішті басу мүмкіндігіне көз жеткізіңіз.

Электр құралын қосу үшін ажыратқышты (1) басыңыз.

Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (1) қайтадан басыңыз.

##

Тербелу санын таңдайтын реттеуші арқылы (2) қажетті тербелу санын жұмыс істеу кезінде де реттеуге болады.

1–2 | төмен тербелу саны
3–4 | орташа тербелу саны
5–6 | жоғары тербелу саны

Талап етілетін тербелулер санын материалмен жұмыс жасау жағдайына байланысты тәжірибе арқылы анықтауға болады.

Электроника бос жүрістегі және жүктеме кезіндегі тербелу санын тұрақты дерлік ұстайды және біркелкі өнімділікті қамтамасыз етеді.

Электр құралмен ұзақ жұмыс кіші ьербелу санында істегеннен кейін салқындату үшін 3 минутқа ең жоғары тербелу санына қосу керек.

##

| Қолданылуы/материал | Ажарлағыш құрал | Айналу жиілігінің деңгейі
--- | --- | --- | ---
Сыдыра ажарлау | Ескі бояулар мен лакты сыдыра ажарлау Сүректі ажарлау | P60–P100 | 4–6
Термопластикалық синтетикалық материалдарды ажарлау | P60–P100 | 1–3
Аралық ажарлау | Сүрек пен шерені лактаудан бұрын ажарлау Ағаш бөліктердегі жиектерді бұзу Ағаш беттерді өңдеуден бұрын тегістеу | P120–P180 | 4–6
Лакты аралық ажарлау және бітемелік лакты ажарлау Жиектердегі лакты аралық ажарлау | P220–P280 | 1–3
Ақырғы ажарлау | Сүректі ажарлау Толық сүрек және шере жиектерді ажарлау | P150–P180 | 4–6
Өңделген беттер мен жиектердегі лакты ажарлау | P240–P320 | 1–3