# Mise en marche

##

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Pour arrêter l’outil électroportatif, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

##

La molette de présélection (2) permet de présélectionner la vitesse d’oscillation voulue, même en cours de fonctionnement.

1−2 | faible vitesse d’oscillation
3−4 | vitesse d’oscillation moyenne
5−6 | vitesse d’oscillation élevée

La vitesse d’oscillation requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle peut être déterminée par des essais pratiques.

La constante électronique permet de maintenir la vitesse d’oscillation presque constante quelle que soit la charge, et d’obtenir ainsi des performances toujours identiques.

Après avoir travaillé avec une petite vitesse d’oscillation pendant une période relativement longue, faites tourner l’outil électroportatif à vide à la vitesse d’oscillation maximale pendant une durée de 3 minutes environ afin qu’il refroidisse.

##

| Application/matériau | Abrasif | Position de vitesse
--- | --- | --- | ---
Ponçage | Enlèvement de vieilles peintures et vernis Ponçage du bois | P60–P100 | 4–6
Ponçage de thermoplastiques | P60–P100 | 1–3
Ponçage intermédiaire | Ponçage de bois massifs et replaqués avant application d’une peinture ou de vernis Chanfreinage de pièces en bois Lissage de surfaces en bois avant teinture | P120–P180 | 4–6
Ponçage intermédiaire de vernis/lasures et ponçage de sous-vernis Ponçage de chants avant application de vernis | P220–P280 | 1–3
Ponçage fin | Ponçage du bois Ponçage de chants en bois massif ou replaqué | P150–P180 | 4–6
Ponçage de surfaces enduites de teinture et de chants | P240–P320 | 1–3