# Substituir prato de lixar (ver figura B)

Nota: Substitua discos de lixa danificados (5) imediatamente.

Retire o prato de lixar. Desaperte os 4 parafusos (9) por completo (mediante chave T20) e retire o prato de lixar (5). Coloque o novo prato de lixar (5) e reaperte os parafusos.

Nota: Ao colocar o disco de lixa, verificar se os dentes do arrastador encaixam nos recessos do disco de lixa.

Nota: Um suporte de prato de lixa danificado (10) só pode ser reparado por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para ferramentas elétricas Bosch.