# Paruošimas naudoti

##

- Įsitikinkite, kad galite paspausti įjungimo-išjungimo jungiklį nepaleisdami rankenos.

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

##

Su reguliavimo ratuku (2) reikiamą šlifavimo judesių skaičių galite nustatyti net ir prietaisui veikiant.

1–2 | mažas šlifavimo judesių skaičius
3–4 | vidutinis šlifavimo judesių skaičius
5–6 | didelis šlifavimo judesių skaičius

Reikiamas šlifavimo judesių skaičius priklauso nuo ruošinio ir darbo pobūdžio, jis optimaliai nu‌statomas bandymų būdu.

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pastovų nustatytą šlifavimo judesių skaičių tiek veikiant prietaisui tuščiąja eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.

Po ilgesnio naudojimo mažu šlifavimo judesių skaičiumi, kad elektrinis įrankis atvėstų, apie 3 minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga didžiausiu šlifavimo judesių skaičiumi.

##

| Naudojimas/medžiaga | Šlifavimo priemonė | Sūkių skaičiaus pakopa
--- | --- | --- | ---
Nušlifavimas | Senų dažų ir glazūros nušlifavimas Medienos šlifavimas | P60–P100 | 4–6
Termoplastinių plastikų šlifavimas | P60–P100 | 1–3
Tarpinis šlifavimas | Lako šlifavimas nuo medienos ir faneros Medienos dalių briaunų užapvalinimas Medienos paviršiaus lyginimas prieš beicavimą | P120–P180 | 4–6
Lako tarpinis šlifavimas ir šlifavimas prieš pirminį lakavimą Tarpinis lako ant briaunų šlifavimas | P220–P280 | 1–3
Glotnusis šlifavimas | Medienos šlifavimas Medienos masyvo ir faneros briaunų šlifavimas | P150–P180 | 4–6
Lako šlifavimas ant beicuotų paviršių ir briaunų | P240–P320 | 1–3