# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

- از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (1) را فشار دهید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (1) را مجدداً فشار دهید.

##

با چرخک انتخاب تعداد ضربه (2) می توان تعدا ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد.

1–2 | سرعت لرزش (نوسان) کم
3–4 | سرعت لرزش (نوسان) متوسط
5–6 | سرعت لرزش (نوسان) بالا

میزان و تعداد نوسان مورد نیاز بستگی به جنس قطعه كار و شرایط كاری دارد و نوسان لازم را میتوان از طریق آزمایش و كار عملی بدست آورد.

ثابت کننده الکترونیک، سرعت لرزش را هنگام کار بدون بار ثابت نگه می دارد و توان کاری متعادلی را تضمین می کند.

پس از کار طولانی با تعداد لرزش پایین بایستی ابزار برقی جهت خنک شدن حدود 3 دقیقه با بیشترین تعداد لرزش بدون بار کار کند.

##

| استفاده/مواد | مواد ساینده | درجه سرعت
--- | --- | --- | ---
سنباده کاری | سنباده کاری رنگ و لاک های قدیمی سنباده کاری چوب | ‎P60–P100‎ | ‎4–6‎
سنباده کاری پلاستیک های ترموپلاستیک | ‎P60–P100‎ | ‎1–3‎
سنباده کاری متوسط | سنباده کاری چوب و روکش قبل از لاک زنی لبه های شکسته قطعات چوبی صیقل دادن سطوح چوبی قبل از لاک الکل کاری | ‎P120–P180‎ | ‎4–6‎
سنباده کاری متوسط لاک روی سطوح و سنباده کاری قبل از لاک زنی سنباده کاری متوسط لاک در لبه ها | ‎P220–P280‎ | ‎1–3‎
سنباده کاری نرم | سنباده کاری چوب سنباده کاری لبه های چوب جامد و روکش | ‎P150–P180‎ | ‎4–6‎
سنباده کاری لاک روی سطوح و لبه های لاک الکل کاری شده | ‎P240–P320‎ | ‎1–3‎