# مشخصات فنی

سنباده گِرد لرزان |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V | 18
انتخاب تعداد ضربه |  | ●
سرعت در حالت آزاد n₀‏A) | min−1 | ‎6000–10000‎
تعداد ضربه در حالت آزادA) | min−1 | ‎12000–20000‎
قطر میدان لرزش | mm | 2,5
قطر صفحه سنباده | mm | 125
وزنB) | kg | ‎1,3–2,3‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−15 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.