# Technische Daten

Exzenterschleifer |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nennspannung | V | 18
Schwingzahlvorwahl |  | ●
Leerlaufdrehzahl n₀A) | min−1 | 6000–10000
LeerlaufschwingzahlA) | min−1 | 12000–20000
Schwingkreisdurchmesser | mm | 2,5
Schleiftellerdurchmesser | mm | 125
GewichtB) | kg | 1,3−2,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −15 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.