# Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

- Evitar acúmulos de pó no local de trabalho. Pós podem se inflamar levemente.

## Aspiração própria com saco coletor do pó (ver figuras C–E)

Insira e deslize o saco coletor do pó completo (7) no bocal de descarga (11), até engatar completamente na ferramenta.

Para esvaziar o saco coletor do pó (12) retire por completo o saco coletor do pó (7) do bocal de descarga (11). Desaperte o adaptador (13) do saco coletor do pó (12) e esvazie o saco coletor do pó.

Nota: Para garantir uma aspiração ideal do pó, esvazie o saco coletor do pó (12) dentro do prazo estabelecido.

Ao trabalhar em superfícies verticais, segure a ferramenta elétrica com o saco coletor do pó (7) voltado para baixo.

## Aspiração externa (ver figura F)

Coloque uma mangueira de aspiração (14) no bocal para descarga (11).

Una a mangueira de aspiração (14) com um aspirador. Uma vista geral das conexões a diversos aspiradores de pó encontra‑se no final destas instruções de serviço.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Ao trabalhar em superfícies verticais, segure a ferramenta elétrica com a mangueira de aspiração voltada para cima.