# Driftstart

##

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För inkoppling av elverktyget, tryck på-/av-strömbrytaren (1).

För urkoppling av elverktyget, tryck på-/av-strömbrytaren (1) igen.

##

Med inställningshjulet svängningsförval (2) kan du förvälja svängningstalet och ändra det under driften.

1−2 | lågt svängningstal
3−4 | medelhögt svängningstal
5−6 | högt svängningstal

Lämpligt svängningstal beror på material och arbetsförhållande. Prova fram den bästa inställningen genom praktiska försök.

Konstantelektroniken håller svängningstalet på tomgång och belastningen nästan konstant och säkerställer jämna arbetsprestanda.

Efter en längre tids arbete med små svängningstal bör du låta elverktyget rotera i 3 minuter vid maximalt varvtal och utan belastning.

##

| Användning/material | Slipmedel | Varvtalssteg
--- | --- | --- | ---
Avslipning | Slipa av gammal färg och lack Slipning av trä | P60–P100 | 4–6
Slipning av termoplaster | P60–P100 | 1–3
Mellanslipning | Slipning av trä och faner innan lackering Kantbrytning på trästycken Utjämning av träets yta innan betsning | P120–P180 | 4–6
Lackmellanslipning och slipning av grundfärg Lackmellanslipning på kanter | P220–P280 | 1–3
Finslipning | Slipning av trä Slipning av kanter i massivt trä och faner | P150–P180 | 4–6
Lackslipning av betsade ytor och kanter | P240–P320 | 1–3