# Technické údaje

Excentrická brúska |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Menovité napätie | V | 18
Predvoľba frekvencie kmitov |  | ●
Voľnobežné otáčky n₀A) | ot/min | 6 000–10 000
Voľnobežné kmityA) | min−1 | 12 000–20 000
Priemer oscilačného pohybu | mm | 2,5
Priemer brúsneho taniera | mm | 125
HmotnosťB) | kg | 1,3–2,3
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −15 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.