# Uvedenie do prevádzky

##

- Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by ste pustili rukoväť.

Elektrické náradie zapnete stlačením vypínača (1).

Elektrické náradie vypnete ďalším stlačením vypínača (1).

##

Nastavovacím kolieskom predvoľby frekvencie kmitov (2) môžete nastaviť potrebnú frekvenciu kmitov aj počas prevádzky.

1–2 | nízka frekvencia kmitov
3–4 | stredná frekvencia kmitov
5–6 | vysoká frekvencia kmitov

Potrebná hodnota frekvencie vibrácií závisí od materiálu a pracovných podmienok a dá sa zistiť praktickou skúškou.

Konštantná elektronika udržiava frekvenciu kmitov pri voľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia.

Po dlhšie trvajúcej práci s malou frekvenciou kmitov nechajte ručné elektrické náradie približne 3 minúty bežať na voľnobeh s maximálnou frekvenciou kmitov.

##

| Použitie/Materiál | Brúsivo | Stupeň otáčok
--- | --- | --- | ---
Obrusovanie | Obrusovanie starých farieb a lakov Brúsenie dreva | P60–P100 | 4–6
Brúsenie termoplastových plastov | P60–P100 | 1–3
Brúsenie medzi jednotlivými krokmi | Brúsenie dreva a dyhy pred lakovaním Zrážanie hrán na drevených dieloch Hladenie drevených povrchov pred morením | P120–P180 | 4–6
Brúsenie laku medzi nátermi a brúsenie základného náteru Brúsenie laku medzi nátermi na hranách | P220–P280 | 1–3
Jemné brúsenie | Brúsenie dreva Brúsenie hrán masívneho dreva a dýh | P150–P180 | 4–6
Brúsenie laku na namorených plochách a hranách | P240–P320 | 1–3