# Tekniska data

Excenterslip |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Märkspänning | V | 18
Reglage oscilleringsfrekvens |  | ●
Obelastat varvtal n₀A) | v/min | 6000–10000
TomgångsoscilleringsfrekvensA) | oscilleringar/min | 12000–20000
Diameter oscilleringskrets | mm | 2,5
Diameter sliprondell | mm | 125
ViktB) | kg | 1,3–2,3
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −15 … +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.