# Menjava brusilnega lista (glejte sliko A)

Za odstranitev brusilnega lista (8) morate slednjega s strani privzdigniti in ga sneti z brusilne plošče (5).

Pred namestitvijo novega brusilnega lista z brusilne plošče (5) odstranite umazanijo in prah (npr. s čopičem).

Površina brusilne plošče (5) je iz sprijemalne tkanine, ki omogoča preprosto in hitro pritrditev brusilnih listov.

Brusilni list (8) trdno pritrdite na spodnjo stran brusilne plošče (5).

Za zagotovitev optimalnega odsesavanja prahu bodite pozorni, da se odprtine na brusilnem listu (8) prilegajo izvrtinam v brusilni plošči (5).

Za daljšo življenjsko dobo brusilne plošče, zlasti pri uporabi mrežnega brusilnega sredstva (npr. Bosch M480), lahko med brusilno ploščo in brusilno sredstvo namestite varčni krožnik (pribor).